Task 5 results:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FPU** | **Type** | **Input Value** | **Checksum** | **Execution Time (µs)** |
| Enabled | Double | 429384 | Same | 2693 |
| Enabled | Double | 669829 | Same | 4391 |
| Enabled | Double | 966024 | Same | 6294 |
| Enabled | Double | 1314999 | Same | 8646 |
| Enabled | Double | 1715812 | Same | 10784 |
| Enabled | Float | 429364 | Same | 80 |
| Enabled | Float | 669834 | Same | 125 |
| Enabled | Float | 966071 | Same | 181 |
| Enabled | Float | 1315044 | Same | 245 |
| Enabled | Float | 1715808 | Same | 321 |
| Disabled | Double | 429384 | Same | 2705 |
| Disabled | Double | 669829 | Same | 4407 |
| Disabled | Double | 966024 | Same | 6316 |
| Disabled | Double | 1314999 | Same | 8678 |
| Disabled | Double | 1715812 | Same | 10826 |
| Disabled | Float | 429364 | Same | 1629 |
| Disabled | Float | 669834 | Same | 2596 |
| Disabled | Float | 966071 | Same | 3738 |
| Disabled | Float | 1315044 | Same | 5099 |
| Disabled | Float | 1715808 | Same | 6531 |